**LOTTO N°3**

**CAPITOLATO TECNICO ARREDI D’UFFICIO LOTTO N.3**

**Le caratteristiche tecniche indicate, sono condizione minima indispensabile per poter proporre l’offerta.**

***Saranno presi in considerazione elementi di fornitura equivalenti ai sensi dell’art. 68 del D. lgs. 50/2016.***

**Per ogni unità richiedente, dovranno essere previste le quantità indicate per ciascun elemento.**

**ACCETTAZIONE**

**N.4 Sedute a 4 posti**

Panche a quattro posti struttura in tubolare di acciaio imbottitura in gomma piuma sagomata a freddo in polipropilene per schienale e seduta. Struttura nera con trave mm.80x40. Dimensioni cm.100x58x81.

**N.1 Banco accettazione**

Bancone reception con struttura, top e frontali realizzati con pannelli di spessore 30mm finitura rivestito in carta melaminica su due lati, antigraffio, e bordo in ABS spessore 2mm.

Bancone composto da:

N.2 Elemento bancone 180x97x110 per uso centrale con piano e schermo in melaminico

N.1 Elemento lineare intermedio da 140 con piano e schermo in melaminico

N.1 Fianco terminale destro 84x105

N.1 Fianco terminale sinistro 84x105

N.1 Fianco centrale profondità 60

N.2 Cassettiera su ruote a 3 cassetti con serratura centralizzata

N.1 Vertebra per elettrificazione verticale

N.1 Tappo passacavo cromato

N.1 Carrello porta CPU a terra

Dimensioni cm 180+180+140x80x75/110h

**N.2 Poltrone operative**

Poltrona ergonomica con schienale alto e braccioli. Sedile in multistrato di faggio e schienale in polipropilene. Carter in polipropilene nero. Bracciolo fisso. Rivestimento ignifugo. Basamento a cinque razze in acciaio. Ruote piroettanti ad innesto rapido. Dimensioni 25x55x101-117.

**N.1 TV**

Televisore a Led da 40”

**N. 2 Tavolino attesa** (**solo per la UOC di Chirurgia Generale**)

Piano in cristallo temperato finitura satinata sp 10 mm

gambe in tubo tondo diametro mm 35x1,2 in acciaio verniciato

dim. 50x50x35h

**STUDI MEDICI**

**N.1 Armadio spogliatoio**

Armadio spogliatoio a due ante su piedi dimensioni 50 x50x180. Struttura portante realizzata in lamiera d’acciaio profilata prima scelta spessore 6/10. Ante colorate e rinforzate, dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore ed inferiore. Cerniere interne speciali antiscasso. Bordo frontale perimetrale arrotondato anti urto raggio mm 6. Nervature longitudinali su fianchi e porte.

Asole sul tetto per consentire un’ottima circolazione dell’aria. Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. Reticolazione a forno a 180°. Vernici: acriliche con elevata resistenza alla corrosione secondo le norme A.S.T.M.B. 117.64.

**N.1 Scrivanie**

Scrivania direzionale realizzata con piano e fianchi in pannelli spessore 38mm rivestiti con carta melaminica classe E1 dimensioni 180x90x74cm. Allungo laterale completo di cassettiera a tre cassetti dimensioni 100x60x74cm. Porta CPU sospeso per alloggiamento computer. Finitura in bianco, rovere, acero, noce, grigio fango, wengè e olmo.

**N.1 Armadi**

Armadio dimensioni 90x45x213 con due ante basse in legno e due medie in vetro. Struttura realizzata in pannelli spessore 18mm rivestiti in carta melaminica classe E1. Ripiani interni spessore 25mm. Piedini di livellamento con regolazione dall’interno della struttura. Ante in melaminico spessore 18mm classe E1 con cerniere regolabili a fissaggio rapido con serratura. Ante in vetro con telaio in profilo di alluminio ossidato e vetro temperato con maniglia in alluminio con serratura. L’armadio è completo di fianchi e top in tinta coordinato con le scrivanie.

**N.1 Poltrone direzionali**

Poltrona direzionale con schienale alto e braccioli. Struttura portante in monoscocca sedile-schienale in legno multistrato di spessore non inferiore a mm 12.Imbottitura in poliuretano espanso sagomato a freddo. Bracciolo in polipropilene integrale, fissato alla scocca con viti in bussole d’acciaio. Meccanismo oscillante realizzato in acciaio, sblocco oscillazione per mezzo di leva, regolazione altezza seduta per mezzo di leva, regolazione intensità oscillazione per mezzo di volantino. Basamento in acciaio ricoperto con polipropilene nero. Dimensioni 64x68x102-111. Altezza sedie cm 44-53.

**N.2 Sedie interlocutori**

Sedie interlocutori su slitta struttura portante monoscocca sedile schienale in legno multistrato di spessore non inferiore a mm 12. Imbottitura in poliuretano espanso sagomato a freddo. Bracciolo in polipropilene integrale, fissato alla scocca con viti in bussole d’acciaio. Basamento a slitta in tubo d’acciaio di diametro mm 25 rinforzato nelle curve con anima in acciaio. Dimensioni 65x68x95. Altezza sedile cm 44.

**N.1 Appendiabiti a piantana**

Appendiabiti a piantana completo di portaombrelli con cinque appendini

**N.1 Lettino da visita**

Lettino ad altezza fissa con struttura realizzata in profilo metallico rettangolare di acciaio verniciato con polveri epossidiche ed antibatteriche, gambe di sostegno in tubo tondo di acciaio, complete di puntale di gomma antisdrucciolo alla base. Piattaforma di sostegno a due sezioni con piani sagomati, imbottiti e rivestiti in SKY lavabile ignifugo. Schienale regolabile mediante molla a gas con comando a leva bilaterale. Prtarotolo universale per lenzuolini in acciaio verniciato. Dimensioni 1920x660x760mm

**SALA RIUNIONI**

**N.1 Tavolo riunioni ovale 10 posti**

Tavolo riunioni ovale 10 posti con struttura realizzata in pannelli spessore 25mm rivestiti in carta melaminica classe E1 con base in metallo.

**N.10 Poltroncine**

Poltroncine su slitta struttura portante monoscocca sedile schienale in legno multistrato di spessore non inferiore a mm 12. Imbottitura in poliuretano espanso sagomato a freddo. Bracciolo in polipropilene integrale, fissato alla scocca con viti in bussole d’acciaio. Basamento a slitta in tubo d’acciaio di diametro mm 25 rinforzato nelle curve con anima in acciaio. Dimensioni 65x68x95. Altezza sedile cm 44.

**N.1 Armadio basso**

Armadio basso dimensioni 90x45x85 con ante in legno Struttura realizzata in pannelli spessore 18mm rivestiti in carta melaminica classe E1. Ripiani interni spessore 25mm. Piedini di livellamento con regolazione dall’interno della struttura. Ante in melaminico spessore 18mm classe E1 con cerniere regolabili a fissaggio rapido con serratura. Completo di fianchi e top.

**N.2 Mobili da abbinare all’armadio di cui alla precedente voce, misura orientativa 125X45X220 h SOLO per la UOC di Chirurgia Generale.**

**N.1 Scrivania PC**

Scrivania realizzata con piano e fianchi in pannelli spessore 38mm rivestiti con carta melaminica classe E1 dimensioni 180x90x74cm. Allungo laterale completo di cassettiera a tre cassetti dimensioni 100x60x74cm. Porta CPU sospeso per alloggiamento computer. Finitura in bianco, rovere, acero, noce, grigio fango, wengè e olmo.

**N.1 Poltrona**

Poltrona direzionale con schienale alto e braccioli. Struttura portante in monoscocca sedile-schienale in legno multistrato di spessore non inferiore a mm 12.Imbottitura in poliuretano espanso sagomato a freddo. Bracciolo in polipropilene integrale, fissato alla scocca con viti in bussole d’acciaio. Meccanismo oscillante realizzato in acciaio, sblocco oscillazione per mezzo di leva, regolazione altezza seduta per mezzo di leva, regolazione intensità oscillazione per mezzo di volantino. Basamento in acciaio ricoperto con polipropilene nero. Dimensioni 64x68x102-111. Altezza sedie cm 44-53.

**SOGGIORNO**

**N.9 Sedute a 4 posti**

Panche a quattro posti struttura in tubolare di acciaio imbottitura in gomma piuma sagomata a freddo in polipropilene per schienale e seduta. Struttura nera con trave mm.80x40. Dimensioni cm.100x58x81.

**N.1 TV**

Televisore a Led da 40”

**SOGGIORNO (UOC Chirurgia Generale)**

**N.9 Sedute a 4 posti**

Panche a quattro posti struttura in tubolare di acciaio imbottitura in gomma piuma sagomata a freddo in polipropilene per schienale e seduta. Struttura nera con trave mm.80x40. Dimensioni cm.100x58x81.

**N.1 TV**

Televisore a Led da 40”

***n. 2 tavolino attesa***

Piano in cristallo temperato finitura satinata sp 10 mm

gambe in tubo tondo diametro mm 35x1,2 in acciaio verniciato

dim. 50x50x35h

**LOCALE CAPOSALA**

**N.1 Scrivania**

Scrivania realizzata con piano e fianchi in pannelli spessore 38mm rivestiti con carta melaminica classe E1 dimensioni 180x90x74cm. Allungo laterale completo di cassettiera a tre cassetti dimensioni 100x60x74cm. Porta CPU sospeso per alloggiamento computer. Finitura in bianco, rovere, acero, noce, grigio fango, wengè e olmo.

**N.1 Poltrona**

Poltrona direzionale con schienale alto e braccioli. Struttura portante in monoscocca sedile-schienale in legno multistrato di spessore non inferiore a mm 12.Imbottitura in poliuretano espanso sagomato a freddo. Bracciolo in polipropilene integrale, fissato alla scocca con viti in bussole d’acciaio. Meccanismo oscillante realizzato in acciaio, sblocco oscillazione per mezzo di leva, regolazione altezza seduta per mezzo di leva, regolazione intensità oscillazione per mezzo di volantino. Basamento in acciaio ricoperto con polipropilene nero. Dimensioni 64x68x102-111. Altezza sedie cm 44-53.

**N.2 Sedie interlocutori**

Sedie interlocutori su slitta struttura portante monoscocca sedile schienale in legno multistrato di spessore non inferiore a mm 12. Imbottitura in poliuretano espanso sagomato a freddo. Bracciolo in polipropilene integrale, fissato alla scocca con viti in bussole d’acciaio. Basamento a slitta in tubo d’acciaio di diametro mm 25 rinforzato nelle curve con anima in acciaio. Dimensioni 65x68x95. Altezza sedile cm 44.

**N.1 Armadio**

Armadio dimensioni 90x45x213 con due ante basse in legno e due medie in vetro. Struttura realizzata in pannelli spessore 18mm rivestiti in carta melaminica classe E1. Ripiani interni spessore 25mm. Piedini di livellamento con regolazione dall’interno della struttura. Ante in melaminico spessore 18mm classe E1 con cerniere regolabili a fissaggio rapido con serratura. Ante in vetro con telaio in profilo di alluminio ossidato e vetro temperato con maniglia in alluminio con serratura. L’armadio è completo di fianchi e top in tinta coordinato con le scrivanie.

**N.1 Armadio basso**

Armadio basso dimensioni 90x45x85 con ante in legno Struttura realizzata in pannelli spessore 18mm rivestiti in carta melaminica classe E1. Ripiani interni spessore 25mm. Piedini di livellamento con regolazione dall’interno della struttura. Ante in melaminico spessore 18mm classe E1 con cerniere regolabili a fissaggio rapido con serratura. Completo di fianchi e top.

**N.1 Appendiabiti a piantana**

Appendiabiti a piantana completo di portaombrelli con cinque appendini

**ACCETTAZIONE RICOVERI**

**N.1 Banco accettazione**

Bancone reception con struttura, top e frontali realizzati con pannelli di spessore 30mm finitura rivestito in carta melaminica su due lati, antigraffio, e bordo in ABS spessore 2mm.

Bancone composto da:

N.2 Elemento bancone 180x97x110 per uso centrale con piano e schermo in melaminico

N.1 Elemento lineare intermedio da 140 con piano e schermo in melaminico

N.1 Fianco terminale destro 84x105

N.1 Fianco terminale sinistro 84x105

N.1 Fianco centrale profondità 60

N.2 Cassettiera su ruote a 3 cassetti con serratura centralizzata

N.1 Vertebra per elettrificazione verticale

N.1 Tappo passacavo cromato

N.1 Carrello porta CPU a terra

Dimensioni cm 180+180+140x80x75/110h

**LOCALE INFERMERIA**

**N° 2 Poltrone a 2 posti con braccioli**

Poltrona a 2 posti su 4 gambe con braccioli. Struttura realizzata con telaio in legno lamellare di faggio curvato e verniciato con profilo a sezione rettangolare privo di spigoli. Sedile e schienale imbottito, rivestito in similpelle traspirabile, lavabile ed ignifugo, sagomato . Omologazione in classe 1IM.

**N.1 TV**

Televisore a Led da 40”

**N.1 Armadio basso**

Armadio basso dimensioni 90x45x85 con ante in legno Struttura realizzata in pannelli spessore 18mm rivestiti in carta melaminica classe E1. Ripiani interni spessore 25mm. Piedini di livellamento con regolazione dall’interno della struttura. Ante in melaminico spessore 18mm classe E1 con cerniere regolabili a fissaggio rapido con serratura. Completo di fianchi e top.

**DEPOSITO**

**Scaffali (5 metri)**

**Scaffali per deposito pulito (3mt+2,5mt)**

Scaffale a incastro con struttura portante costituita da montanti profilati con speciale forma ad "U" che gli conferisce grande resistenza. I montanti ricavati da nastro d'acciaio laminato a freddo sono dotati di una serie di asole per l'incastro delle grappette reggipiano. Le asole sono realizzate con passo costante in modo da consentire la massima flessibilità di posizionamento delle grappette reggipiano e dei piani ad incastro autobloccante. Ogni montante è munito di piedini di appoggio in plastica, per la deconcentrazione del carico. I piani sono realizzati con bordi formati da tre ordini di piaghe per i lati lunghi e due ordini di pieghe per i lati corti. Tutti i componenti sono sottoposti a trattamenti di sgrasaggio, fosfatazione, e successivamente a verniciatura con polvere epossipoliestere ed essiccazione in galleria termica a 180°C per 25 minuti. I suddetti trattamenti conferiscono al prodotto finale una finitura gradevole, uniforme e durevole nel tempo.

**CUCINETTA TISANERIA**

N.1 Cucina di reparto composta da:

Cucina scocca in nobilitato, dotata di profilo antipolvere in materiale coestruso sul perimentro frontale di battuta. Ante e frontale cassetti in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Cerniere con apertura a 270°. Elettrodomestici delle migliori case produttrici in Classe A, tutti a norma CE. Dimensioni Complessive: 2580x 665 x 2120 cm

Costituita dai seguenti moduli:

Base a 2 ante cieche con 1 ripiano interno su cremagliera metallica struttura in pannello nobilitato - frontali in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Dimensioni: mm 920 x665 x750

Base a 5 cassetti con spondine in lamiera verniciata a polveri epossidiche struttura in pannello nobilitato frontali in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Dim.mm460x665x750 BASE 60 PR.66,5 H.75 1anta X INC. PIANO COTT. + 1ripiano. Base ad 1 anta cieca con 1 ripiano interno su cremagliera metallica - struttura in pannello nobilitato - frontali in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Dimensioni: mm 600 x665x750

BASE 60 PR.66,5 H.75 FRIGO INC SOTTOTAVOLO 1 anta. Frigorifero autoventilato da lt. 130 con celletta ghiaccio ad inserimento sottopiano. Con sbrinamento semi automatico, illuminazione ed apertura porta reversibile. Completo di anta in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero.

Dimensioni: mm 600x665x750

PENSILE 46 PR.35 H.60 1 anta e 1 ripiano. Pensile ad 1 anta cieca con 1 ripiano su cremagliera metallica - struttura in pannello nobilitato - frontali in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero.

Dimensioni: mm 460x 350x600

PENSILE 92 PR.35 H.60 2 ante e 1 ripiano. Pensile a 2 ante cieche con 1 ripiano interno su cremagliera metallica - struttura in pannello nobilitato frontali in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Dim. mm. 920x355x600h.

N°2 PENSILE 60 PR.35 H.60 1 anta e 1 ripiano. Pensile ad 1 anta cieca con 1 ripiano interno su cremagliera metallica - struttura in pannello nobilitato - frontali in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Dimensioni: mm 600x 350x 600

ZOCCOLO ALLUMINIO H.120mm completo di Angoli. Zoccolo in alluminio. ML 2,58

MTL TOP PSFM PROF.67,5 SP.3 GRIGIO ARGENTO Top in laminato plastico postformato sp.mm.30 ML 2,58 circa

ML ALZATINA ALLUMINIO completa di conf. Complementi. Alzatina in alluminio. ML 3,25

LAVELLO INC. 1vasca + gocc. ACC.INOX 86x50 H.18 + SIFONE. Lavello in acciaio inox ad 1 vasca quadra (mm. 340x390x210h) con gocciolatoio, da sovraincasso. Comprensivo di foro sul piano top in laminato. Con foro per miscelatore, troppo pieno, piletta e gocciolatoio disponibile a richiesta dx o sx. Completo di sifone. Dimensioni: mm 860x500x180

PIANO COTTURA 30x50 inc. INOX 2 piastre elet. Termoprotette . Piano cottura in acciaio inox a 2 piastre elettriche termoprotette, da sovraincasso. Comprensivo di foro sul piano top in laminato.

Dimensioni: mm 290x 510x130

MISCELATORE MONOFORO CROMATO A LEVA CLINICA . Miscelatore monoforo a leva clinica (comando a gomito), cromato. Dimensioni: mm 320x150x 60

**N.1 Tavolo**

Piano tavolo rettangolare in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero – quattro gambe in metallo verniciato. Dimensioni: mm 1400x900x780

**N.4 Sedie**

Sedia senza braccioli struttura in acciaio verniciato - sedile e schienale in copolimero autoestinguente.

**STANZA PRIMARIO**

**N.1 Scrivania direzionale con piano dattilo**

Scrivania direzionale realizzata con piano in legno spessore 38mm rivestiti con carta melaminica classe E1 dimensioni 180x90x74cm. Gambe realizzate in estruso di alluminio a sezione pentago-irregolare 52x52mm con piedini di livellamento in ABS. Completa di gonna realizzata con pannelli spessore 18mm in tinta. Piano dattilo laterale in vetro acetato dimensioni 100x60x74. Completa di cassettiera su ruote a tre cassetti con serratura

**N.1 Poltrona direzionale**

Poltrona direzionale con schienale alto e braccioli. Struttura portante in monoscocca sedile-schienale in legno multistrato. Imbottitura in poliuretano espanso sagomato a freddo. Bracciolo in polipropilene. Meccanismo oscillante realizzato in acciaio, sblocco oscillazione per mezzo di leva, regolazione altezza seduta per mezzo di leva, regolazione intensità oscillazione per mezzo di volantino. Basamento in acciaio ricoperto con polipropilene nero. Dimensioni 70x70x46-55/70. Altezza sedie cm 46-55.

**N.2 Poltroncine interlocutori**

Sedie interlocutori su slitta struttura portante monoscocca sedile schienale in legno multistrato. Imbottitura in poliuretano espanso sagomato a freddo. Bracciolo in polipropilene integrale, fissato alla scocca con viti in bussole d’acciaio. Basamento a slitta in tubo d’acciaio di diametro mm. Dimensioni 69x70x97. Altezza sedile cm 47.

**N.1 Mobile Frigo Bar**

Mobile frigobar struttura e ripiani realizzati in conglomerato ligneo melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile con schiena a vista. Ante realizzate in conglomerato ligneo melaminico e serratura con chiave pieghevole antinfortunistica. Completo di top di frigo bar da 50 lt circa e top di finitura. Dimensioni 45x45x88 cm.

**N.1 Armadi alti con ante in vetro con serratura**

Armadio dimensioni 90x45x213 con due ante basse in legno e due medie in vetro. Struttura realizzata in pannelli spessore 18mm rivestiti in carta melaminica classe E1. Ripiani interni spessore 25mm. Piedini di livellamento con regolazione dall’interno della struttura. Ante in melaminico spessore 18mm classe E1 con cerniere regolabili a fissaggio rapido con serratura. Ante in vetro con telaio in profilo di alluminio ossidato e vetro temperato con maniglia in alluminio con serratura. Completo di fianchi e top.

**N.1 Armadi bassi**

Armadio basso dimensioni 90x45x85 con ante in legno Struttura realizzata in pannelli spessore 18mm rivestiti in carta melaminica classe E1. Ripiani interni spessore 25mm. Piedini di livellamento con regolazione dall’interno della struttura. Ante in melaminico spessore 18mm classe E1 con cerniere regolabili a fissaggio rapido con serratura. Completo di fianchi e top.

**N.1 Divanetto a 2 posti**

Divanetto a due posti struttura portante in tubolare d’acciaio a sezione quadrata mm 25x25 trattato con vernici a polveri di colore grigio. Piano di seduta realizzato con pannello in conglomerato di legno. Piedini di livellamento. Cuscini sedile, schienale e braccioli realizzati in poliuretano espanso e rivestimento in tessuto ignifugo, completamente sfoderabili. Dimensioni cm 130x72x80. Altezza seduta cm 45.

**N.2 Divanetto a 1 posto**

Divanetto a 1 posto struttura portante in tubolare d’acciaio a sezione quadrata mm 25x25 trattato con vernici a polveri di colore grigio. Piano di seduta realizzato con pannello in conglomerato di legno. Piedini di livellamento. Cuscini sedile, schienale e braccioli realizzati in poliuretano espanso e rivestimento in tessuto ignifugo, completamente sfoderabili. Dimensioni cm 80x72x80. Altezza seduta cm 45.

**N.1 Tavolino basso**

Tavolini attesa con piano in vetro e struttura verniciata dimensioni cm 50x50

**N.1 Lettino da visita**

Lettino da visita in tubo ovale robusta 50x25 mm verniciata con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato. Rivestimento lavabile, ignifugo, similpelle classe 1 IM con imbottitura ad alta densità. Testata regolabile tramite sistema meccanico. Portata massima 130 kg. Dimensioni cm 190x60x80h.

**N.1 TV**

Televisore a Led da 40”

**N.1 Appendiabiti a piantana**

Struttura in materiale plastico a 8 ganci e base antiribaltamento con portaombrello.

**N. 1 PARAVENTO** IN LAMINATO PLASTICO A TRE SEZIONI SU RUOTE SOLO PER LA U.O.C . DI CHIRURGIA GENERALE