**LOTTO 4 STRUMENTARIO CHIRURGICO**

**N.3 Pinze a baionetta**

Pinza auricolare a baionetta lunghezza 15cm

**N.3 Pinze auricolari di Hartmann**

Pinza auricolare di Hartmann retta morso da 0,8x6mm e lunghezza 8,5cm

**N.2 Porta garze**

Porta garze in acciaio dimensioni 30x15x6 cm

**N.2 Schizzettoni da 50cc + vaschetta**

Siringa auricolare da 50cc in acciaio completa di 2 punte, 1 piatto protettore e una vaschetta dimensioni 250x140x40mm

**N.5 Speculi auricolari**

Speculi auricolari di Hartmann cromati serie da 3,0 4,0, 5,0, e 6,0 mm di diametro

**N.5 Speculi nasali**

Speculi nasali lunghezza 15,5cm apertura 27mm, 31mm, 35mm, 50mm e 75mm.

**N°1 Otoscopio con illuminazione alogena Xenon XHL**

Ingrandimento 4.2

Custodia in metallo;

lenti in vetro antigraffio con rivestimento multiplo;

illuminazione a fibra ottica;

manico ricaricabile con cavo USB e alimentazione elettrica;

**N°2 Otoscopi con illuminazione diretta alogena Xenon XHL**

Struttura in metallo;

interno opacizzato nero;

lenti in vetro antigraffio ingrandimento 3X;

attacco per insufflazione;

finestrella integrata con lente orientabile lateralmente;

manico ricaricabile con cavo USB e alimentazione elettrica;

**N°2 Caschetti a led**

Caratteristiche ottiche orientative

Punto luce a 420 mm – 20-80 mm;

Illuminazione a una distanza operativa di 250 mm > 60000 lx

Regolazione orientativa

Distanza di fluttuazione 12,5 mm

Regolazione dell’angolo + 25° in verticale

Caratteristiche elettriche

Luce estremamente brillante, 5W LED, durata 20000 ore di funzionamento ininterrotto senza bisogno di sostituire il LED. Batteria al litio 7,4 V. La durata della batteria dovrà essere di almeno 7 ore di funzionamento ininterrotto con batteri completamente carica.